(module QFN24 (layer F.Cu) (tedit 5FC2B07D)
  (descr "<b>Quad Flat No-Lead Package (QFN), 24 pins, Exposed Pad</b>")
  (fp_text reference U1 (at -0.127 0 -180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.57912 0.57912) (thickness 0.115824)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value PCAL6416AHF,128 (at -2.54 3.81 -180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.77216 0.77216) (thickness 0.154432)) (justify left bottom))
  )
  (fp_line (start -2 -2) (end 2 -2) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2 -2) (end 2 2) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2 2) (end -2 2) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2 2) (end -2 -2) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_poly (pts (xy -2 -2) (xy -2 -1.5) (xy -1.5 -2)) (layer F.Fab) (width 0))
  (fp_line (start 1.905 -2.54) (end 2.54 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 2.54 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.54 1.905) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.905 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.905 2.54) (end 2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.54 2.54) (end 2.54 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_poly (pts (xy -2.54 -2.54) (xy -2.54 -1.905) (xy -1.905 -2.54)) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_line (start -2.54 -2.54) (end 2.54 -2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.0508))
  (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 2.54 2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.0508))
  (fp_line (start 2.54 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.0508))
  (fp_line (start -2.54 2.54) (end -2.54 -2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.0508))
  (fp_poly (pts (xy 0.15 -0.15) (xy 0.6 -0.15) (xy 0.6 -0.6) (xy 0.15 -0.6)) (layer F.Paste) (width 0))
  (fp_poly (pts (xy -0.6 -0.15) (xy -0.15 -0.15) (xy -0.15 -0.6) (xy -0.6 -0.6)) (layer F.Paste) (width 0))
  (fp_poly (pts (xy -0.6 0.6) (xy -0.15 0.6) (xy -0.15 0.15) (xy -0.6 0.15)) (layer F.Paste) (width 0))
  (fp_poly (pts (xy 0.15 0.6) (xy 0.6 0.6) (xy 0.6 0.15) (xy 0.15 0.15)) (layer F.Paste) (width 0))
  (pad 1 smd rect (at -2.05 -1.25) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 smd rect (at -2.05 -0.75) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 3 smd rect (at -2.05 -0.25) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 4 smd rect (at -2.05 0.25) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 5 smd rect (at -2.05 0.75) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 6 smd rect (at -2.05 1.25 180) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 7 smd rect (at -1.25 2.05 90) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 8 smd rect (at -0.75 2.05 90) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 9 smd rect (at -0.25 2.05 90) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 10 smd rect (at 0.25 2.05 90) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 11 smd rect (at 0.75 2.05 90) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 12 smd rect (at 1.25 2.05 270) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 13 smd rect (at 2.05 1.25 180) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 14 smd rect (at 2.05 0.75 180) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 15 smd rect (at 2.05 0.25 180) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 16 smd rect (at 2.05 -0.25 180) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 17 smd rect (at 2.05 -0.75) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 18 smd rect (at 2.05 -1.25) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 19 smd rect (at 1.25 -2.05 270) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 20 smd rect (at 0.75 -2.05 270) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 25 smd rect (at 0 0) (size 2.1 2.1) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 21 smd rect (at 0.25 -2.05 270) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 22 smd rect (at -0.25 -2.05 270) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 23 smd rect (at -0.75 -2.05 270) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 24 smd rect (at -1.25 -2.05 270) (size 0.9 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_DFN_QFN.3dshapes/QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
