#The word of "Default" must not be removed
Default
CountryRegion=1
CountryRegionABand=7
CountryCode=CN
BssidNum=4
WirelessMode=9
FixedTxMode=
TxRate=0
Channel=6
BasicRate=15
BeaconPeriod=100
DtimPeriod=1
TxPower=100
DisableOLBC=0
BGProtection=0
TxAntenna=
RxAntenna=
TxPreamble=1
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
TxBurst=1
PktAggregate=0
AutoProvisionEn=0
FreqDelta=0
TurboRate=0
WmmCapable=0
APAifsn=3;7;1;1
APCwmin=4;4;3;2
APCwmax=6;10;4;3
APTxop=0;0;94;47
APACM=0;0;0;0
BSSAifsn=3;7;2;2
BSSCwmin=4;4;3;2
BSSCwmax=10;10;4;3
BSSTxop=0;0;94;47
BSSACM=0;0;0;0
AckPolicy=0;0;0;0
APSDCapable=0
DLSCapable=0
NoForwarding=0
NoForwardingBTNBSSID=0
ShortSlot=1
AutoChannelSelect=2
IEEE8021X=0
IEEE80211H=0
CarrierDetect=0
ITxBfEn=0
PreAntSwitch=
PhyRateLimit=0
DebugFlags=0
ETxBfEnCond=0
ITxBfTimeout=0
ETxBfTimeout=0
ETxBfNoncompress=0
ETxBfIncapable=0
FineAGC=0
StreamMode=0
StreamModeMac0=
StreamModeMac1=
StreamModeMac2=
StreamModeMac3=
CSPeriod=6
RDRegion=
StationKeepAlive=0
DfsLowerLimit=0
DfsUpperLimit=0
DfsOutdoor=0
SymRoundFromCfg=0
BusyIdleFromCfg=0
DfsRssiHighFromCfg=0
DfsRssiLowFromCfg=0
DFSParamFromConfig=0
FCCParamCh0=
FCCParamCh1=
FCCParamCh2=
FCCParamCh3=
CEParamCh0=
CEParamCh1=
CEParamCh2=
CEParamCh3=
JAPParamCh0=
JAPParamCh1=
JAPParamCh2=
JAPParamCh3=
JAPW53ParamCh0=
JAPW53ParamCh1=
JAPW53ParamCh2=
JAPW53ParamCh3=
FixDfsLimit=0
LongPulseRadarTh=0
AvgRssiReq=0
DFS_R66=0
BlockCh=
PreAuth=0
WapiPsk1=0123456789
WapiPsk2=
WapiPsk3=
WapiPsk4=
WapiPsk5=
WapiPsk6=
WapiPsk7=
WapiPsk8=
WapiPskType=0
Wapiifname=
WapiAsCertPath=
WapiUserCertPath=
WapiAsIpAddr=
WapiAsPort=
RekeyMethod=DISABLE
RekeyInterval=3600
PMKCachePeriod=10
MeshAutoLink=0
MeshAuthMode=
MeshEncrypType=
MeshDefaultkey=0
MeshWEPKEY=
MeshWPAKEY=
MeshId=
HSCounter=0
HT_HTC=0
HT_RDG=1
HT_LinkAdapt=0
HT_OpMode=0
HT_MpduDensity=5
HT_EXTCHA=0
HT_BW=1
HT_AutoBA=1
HT_BADecline=0
HT_AMSDU=1
HT_BAWinSize=64
HT_GI=1
HT_STBC=1
HT_LDPC=1
HT_MCS=33
VHT_BW=0
VHT_SGI=1
VHT_STBC=0
VHT_BW_SIGNAL=0
VHT_DisallowNonVHT=0
VHT_LDPC=0
#HT_TxStream=2
#HT_RxStream=2
#HT_PROTECT=1
HT_DisallowTKIP=0
HT_BSSCoexistence=1
GreenAP=0
WscConfMode=0
WscConfStatus=1
WCNTest=0
WdsEnable=0
WdsPhyMode=
WdsEncrypType=NONE
WdsList=
Wds0Key=
Wds1Key=
Wds2Key=
Wds3Key=
RADIUS_Server=
RADIUS_Port=1812
RADIUS_Key1=
RADIUS_Key2=
RADIUS_Key3=
RADIUS_Key4=
RADIUS_Key5=
RADIUS_Key6=
RADIUS_Key7=
RADIUS_Key8=
RADIUS_Acct_Server=
RADIUS_Acct_Port=1813
RADIUS_Acct_Key=
own_ip_addr=
Ethifname=
EAPifname=
PreAuthifname=
session_timeout_interval=0
idle_timeout_interval=0
WiFiTest=0
TGnWifiTest=0
ApCliEnable=0
ApCliSsid=
ApCliBssid=
ApCliAuthMode=
ApCliEncrypType=
ApCliWPAPSK=
ApCliDefaultKeyID=0
ApCliKey1Type=0
ApCliKey1Str=
ApCliKey2Type=0
ApCliKey2Str=
ApCliKey3Type=0
ApCliKey3Str=
ApCliKey4Type=0
ApCliKey4Str=
RadioOn=1
WscManufacturer=Onion
WscModelName=Onion Omega2
WscDeviceName=Omega2 2.4G WiFi
WscModelNumber=
WscSerialNumber=
PMFMFPC=0
PMFMFPR=0
PMFSHA256=0
LoadCodeMethod=0
AutoChannelSkipList=12;13;14;
MaxStaNum=0
WirelessEvent=1
TxPreamble=1
AuthFloodThreshold=32
ProbeReqFloodThreshold=32
DisassocFloodThreshold=32
DeauthFloodThreshold=32
EapReqFooldThreshold=32
Thermal=100
EnhanceMultiClient=1
IgmpSnEnable=0
#DetectPhy=1
BGMultiClient=1
EDCCA=0
HT_MIMOPSMode=3
PandoraBoxSmart=1
SSID1=Omega-0000
AuthMode=OPEN;
EncrypType=NONE;
HideSSID=0;
DefaultKeyID=1;
Key1Type=0;
Key2Type=0;
Key3Type=0;
Key4Type=0;
