## @file
#  FDF file of Platform.
#
# Copyright (c) 2017 - 2019, Intel Corporation. All rights reserved.<BR>
#
# SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-Patent
#
##

#=================================================================================#
# 8 M BIOS - for FSP wrapper
#=================================================================================#
DEFINE FLASH_BASE                                                   = 0xFF800000  #
DEFINE FLASH_SIZE                                                   = 0x00800000  #
DEFINE FLASH_BLOCK_SIZE                                             = 0x00010000  #
DEFINE FLASH_NUM_BLOCKS                                             = 0x00000080  #
#=================================================================================#

SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashNvStorageOffset           = 0x00000000  # Flash addr (0xFF800000)
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashNvStorageSize             = 0x00040000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashNvStorageVariableOffset   = 0x00000000  # Flash addr (0xFF800000)
SET gEfiMdeModulePkgTokenSpaceGuid.PcdFlashNvStorageVariableSize       = 0x0001E000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashNvStorageFtwWorkingOffset = 0x0001E000  # Flash addr (0xFF81E000)
SET gEfiMdeModulePkgTokenSpaceGuid.PcdFlashNvStorageFtwWorkingSize     = 0x00002000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashNvStorageFtwSpareOffset   = 0x00020000  # Flash addr (0xFF820000)
SET gEfiMdeModulePkgTokenSpaceGuid.PcdFlashNvStorageFtwSpareSize       = 0x00020000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvAdvancedOffset          = 0x00040000  # Flash addr (0xFF840000)
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvAdvancedSize            = 0x00060000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvSecurityOffset          = 0x000A0000  # Flash addr (0xFF8A0000)
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvSecuritySize            = 0x00070000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvOsBootOffset            = 0x00110000  # Flash addr (0xFF910000)
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvOsBootSize              = 0x00090000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvUefiBootOffset          = 0x001A0000  # Flash addr (0xFF9A0000)
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvUefiBootSize            = 0x001E0000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvPostMemoryOffset        = 0x00380000  # Flash addr (0xFFB80000)
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvPostMemorySize          = 0x00180000  #
SET gSiPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashMicrocodeFvOffset                     = 0x00500000  # Flash addr (0xFFD00000)
SET gSiPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashMicrocodeFvSize                       = 0x000A0000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvFspSOffset              = 0x005A0000  # Flash addr (0xFFDA0000)
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvFspSSize                = 0x00060000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvFspMOffset              = 0x00600000  # Flash addr (0xFFE00000)
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvFspMSize                = 0x000BC000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvFspTOffset              = 0x006BC000  # Flash addr (0xFFEBC000)
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvFspTSize                = 0x00014000  #
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvPreMemoryOffset         = 0x006D0000  # Flash addr (0xFFED0000)
SET gMinPlatformPkgTokenSpaceGuid.PcdFlashFvPreMemorySize           = 0x00130000  #
