(module L1008 (layer F.Cu) (tedit 5FC2AF3B)
  (descr "<b>2.5 mm x 0.0 mm Footprint Shielded Inductor</b>")
  (fp_text reference L6 (at 0 0 -180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.57912 0.57912) (thickness 0.115824)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value WPN201610U2R2NT (at -2.54 2.54 -180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.77216 0.77216) (thickness 0.061772)) (justify left bottom))
  )
  (fp_line (start -1.15 -1) (end 1.15 -1) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.25 -0.9) (end 1.25 0.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_arc (start -1.15 -0.9) (end -1.25 -0.9) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_arc (start 1.15 0.9) (end 1.25 0.9) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_arc (start 1.125 0.875) (end 1.15 1) (angle 22.619865) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_arc (start -1.15 0.9) (end -1.25 0.9) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.15 1) (end 1.1 1) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.25 -0.9) (end -1.25 0.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_arc (start 1.15 -0.9) (end 1.25 -0.9) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.905 -1.27) (end 1.905 -1.27) (layer F.CrtYd) (width 0.0508))
  (fp_line (start 1.905 -1.27) (end 1.905 1.27) (layer F.CrtYd) (width 0.0508))
  (fp_line (start 1.905 1.27) (end -1.905 1.27) (layer F.CrtYd) (width 0.0508))
  (fp_line (start -1.905 1.27) (end -1.905 -1.27) (layer F.CrtYd) (width 0.0508))
  (fp_line (start -1.905 -1.27) (end 1.905 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.905 -1.27) (end 1.905 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.905 1.27) (end -1.905 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.905 1.27) (end -1.905 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -0.825 0 90) (size 2 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 smd rect (at 0.825 0 90) (size 2 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (model ${KIPRJMOD}/shapes3D/L1008.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
