/** @file

Copyright (c) 2018, Intel Corporation. All rights reserved.<BR>
SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-Patent

**/

  Name (PRU0, Package() {
    Package() { 0x0008FFFF, 0, \_SB.PC00.LPC0.LNKA, 0 },
    Package() { 0x0008FFFF, 1, \_SB.PC00.LPC0.LNKB, 0 },
    Package() { 0x0008FFFF, 2, \_SB.PC00.LPC0.LNKC, 0 },
    Package() { 0x0008FFFF, 3, \_SB.PC00.LPC0.LNKD, 0 }
  })

  Name (ARU0, Package() {
     Package() { 0x0008FFFF, 0, 0, 16 },
     Package() { 0x0008FFFF, 1, 0, 17 },
     Package() { 0x0008FFFF, 2, 0, 18 },
     Package() { 0x0008FFFF, 3, 0, 19 }
  })


  Device (UNC0) {
    Name (_UID, "UNCORE0")
    Name (_ADR, 0x00000000)
    Method (_PRT, 0) {
      If (LEqual(PICM, Zero)) {
        Return (PRU0)
      }
      Return (ARU0)
    }
  }

